Załącznik nr 2

**Szczegółowa specyfikacja techniczna zamówienia:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Specyfikacja** |
| Mysz bezprzewodowa: Logitech B170 | Łączność: Bezprzewodowa  Sensor: Optyczny  Rozdzielczość: 1000 dpi  Liczba przycisków: 3  Rolka przewijania: 1  Interfejs: USB |
| Klawiatura USB: Microsoft Wired Keyboard 600 | Łączność: Przewodowa  Interfejs: USB  Liczba klawiszy: 104  Klawisze numeryczne: Tak |
| Switch: TP-Link 8p TL-SF1008D | Całkowita liczba portów: 5  Rodzaje wejść / wyjść: RJ-45 10/100 Mbps - 5 szt. |
| Router: ASUS RT-N12vD | Rodzaje wejść/wyjść  RJ-45 10/100 (LAN) - 4 szt.  RJ-45 10/100 (WAN) - 1 szt.  Złącze zasilania - 1 szt.  Obsługiwane standardy: Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)  Częstotliwość pracy: 2.4 GHz  Antena Zewnętrzna - 2 szt. |
| Płyta Główna: MSI H310M PRO-VDH PLUS | Gniazdo procesora: Socket 1151  Chipset: Intel H310  Liczba banków pamięci: 2 x DIMM |
| Listwa zasilająca: | Typ: Antyprzepięciowa  Liczba gniazd sieciowych: 5  Gniazda Z uziemieniem - 5 szt.  Długość przewodu 5 m  Zabezpieczenie nadprądowe  Bezpiecznik automatyczny: 10 A |
| Sprężone powietrze: | Rodzaj :Sprężone powietrze  Zastosowanie: Sprzęt komputerowy i biurowy  Pojemność: 600ml |
| Dysk sieciowy: QNAP TS-832X-8G | Kieszenie na dyski: 2,5"/3,5" - 8 szt. (Hot swap)  Rodzaje wyjść / wejść: USB 3.0 - 3 szt., RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt., SFP+ - 2 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.  Procesor :Annapurna Labs Alpine AL-324 (4 rdzenie, 1.7 GHz)  Pamięć RAM: 8 GB (DDR4) |
| Dysk twardy: Seagate IronWolf 4TB | Pojemność: 4000 GB  Format: 3.5"  Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s) - 1 szt.  Pamięć podręczna cache: ~~256 MB /~~ **64MB**  Prędkość obrotowa :5400 obr./min |
| Dyski do macierzy: **Dell MD3600f** z ramką | Pojemność: 600 GB  Format: 3.5"  Prędkość obrotowa :15000 obr./min  Standardowe rozwiązania komunikacyjne: SAS 6 |
| Głośnik: Soundbar Creative Stage Air | Moc: 10 W  Pojemność akumulatora: 2200 mAh  Złącza: USB, micro USB, wejście liniowe audio AUX  Bluetooth: tak |